|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****货物内容**** | 2龙头高端饮水机 | FY-2W  |
| ****品牌**** | 世纪丰源 |
| ****型号**** | FY-2AUF  货号FY-2WRO |
| ****产地**** | 广东 |
| ****电源**** | 220V 50HZ |
| ****功率**** | 3KW |
| ****水胆容量**** | 27L |
| ****供水量**** | 60L/H |
| ****尺寸**** | 450\*480\*1455mm |
| ****供应人数**** | 100-120人 |
| ****出水方式**** | 一开一温开 |
| ****产品材质**** | 1、跟饮用水接触的配件100%采用食品级SUS304不锈钢深加工组装而成，不含任何对人体有害的重金属，外壳通体采用防腐304不锈钢，板材厚度0.8mm且防腐防生锈防指纹；2、水胆采用食品级304不锈钢，厚度1.0mm；3、水嘴采用食品级304不锈钢，耐高温设计；4、等水槽一次冲压无焊接成型且采用304不锈钢材质，防溅水设计，厚度1.0mm； |
| ****过滤配置**** | 采用五级反渗透400加仑RO机（LS-400）过滤，PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+孔径为0.0001微米的400加仑RO膜+后置活性炭，过滤精度0.0001微米，出水水质达到或高于国家饮用水标准。 |
| ****技术配置**** | 1、配置轻触按钮开关（专利号：ZL201120249222.9）利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，可防爆、防渗漏，安全可靠；2、全自动加热、控温，可连续出水；快速供应开水，超大供水量，开水≥96℃；3、采用智能水控系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水；4、设备外表平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角为圆滑设计；5、柜式一体机结构，整机密封，设置柜门与门锁，便于安装检修、管理；6、配置双重泄压装置（专利号：ZL201120361916.1），水胆进水位加装减压阀，保证进水水压在0.2-0.3Mpa之间；水胆内对水加热过程中温度不断升高时同时压力也随之升高，升高到超过0.25Mpa时泄压阀打开与外界大气压联通开始向外泄压****；****可防爆、防渗漏，安全可靠，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。7、采用智能主控系统(专利号：ZL201420714248.X)，主控系统带有日期显示、时间显示、星期显示、定时开关机功能（可设定每周工作日和每天工作时间，全年无人值守）、温度显示、饮用状态、水位状态、加热提示、故障提示等数码一体化控制功能。8、微电脑智能控制，彩色蓝屏液晶显示，可显示温度、水位、加热状态、日期、时间、星期、故障提醒等。9、微电脑全自动控制，可定时开、关机，人性化设计，可设定每周工作日和每天工作时间，无需专人管理，更安全、更节能。10、产品安全、可靠，使用寿命长，无阴阳水。11、安全设计：自动防漏电，防干烧，防蒸气，防缺水，防超温，防触电。 |