1.清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 非可视报警对讲分机 | DS-PEA10-A | 19 | 台 | 海康威视 |
| 2 | 报警对讲主机 | DS-PEA01-M，含软件 | 2 | 台 | 海康威视 |

2.产品描述：

非可视报警对讲分机

|  |  |
| --- | --- |
|  型号参数 | DS-PEA10-A |
|
| 系统参数 |
| 处理器 | 高性能嵌入式SOC处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 音频参数 |
| 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风，拾音距离5米 |
| 音频输出 | 内置3W扬声器 |
| 音频压缩 | G.711U/64Kbps；G.726/16Kbps |
| 音质 | 支持智能噪声抑制和回声消除处理 |
| 网络参数 |
| 以太网 | 10M/100M自适应网口 |
| 网络协议 | TCP/IP、SNMP、RTSP、海康SIP |
| 公网传输 | 支持EHOME接入 |
| 网络加密 | 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 |
| 报警输入 |
| 紧急按键 | 紧急呼叫一个 |
| 报警输入 | 防拆检测 |
| 设备接口 |
| 网口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| SD卡 | 标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G） |
| 无线参数（仅/GLT支持） | 3G/4G全网通 |
| 扩展接口 | 1路半双工485接口 |
| IO输入 | 2个  |
| IO输出 | 2个 |
| 其它参数 |
| 电源 | AC220V |
| 功耗（不含扬声器） | ≤13w |
| 工作温度及湿度 | -10℃-55℃，10％-90％ |
| 防护等级 | IP54防护等级 |
| 安装模式 | 壁挂或螺钉固定于86盒 |
| 尺寸大小（mm） | 170（H）\*108（W）\*36（D） |

报警对讲主机

|  |  |
| --- | --- |
| 型号参数 | DS-PEA01-M |
| 紧急报警管理机 |
| 系统参数 |
| 处理器 | 高性能嵌入式SOC处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 视频参数 |
| 分辨率 | 1280\*720 |
| 视频帧率 | 25帧/秒 |
| 显示参数 |
| 显示屏 | 7寸彩色TFT LCD |
| 分辨率 | 1024\*600 |
| 操作方式 | 电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 |
| 操作界面 | 扁平化风格UI操作界面 |
| 音频参数 |
| 音频输入 | 内置麦克风+外接话柄 |
| 音频输出 | 内置扬声器+外接话柄 |
| 音频压缩标准 | G.711U、G.726 |
| 音频压缩码率 | 64Kbps、16Kbps |
| 网络参数 |
| 以太网 | 10M/100M/1000M自适应 |
| 网络协议 | TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP |
| 设备接口 |
| 网口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| RS485 | 2个，RS485半双工接口 |
| IO输入 | 4个开关量输入 |
| IO输出 | 2个开关量输出，2个继电器输出 |
| 其它参数 |
| 电源 | DC12V |
| 管理前端路数 | 256路 |
| 功耗 | ≤10w |
| 工作环境 | -10℃-＋55℃，10％-90％ |
| 外形尺寸(mm) | 436（W）×215（H）×67（D） |