

众通视讯MD48 手机屏蔽柜 48格(堆叠式)

产品概况及技术参数

该产品采用严密的结构设计，内部采用电镀处理，表面静电喷塑，具高耐磨性及防腐性，防辐射性能强，屏蔽效能好,可有效抑制移动电话信号的泄漏，并可同时存放多部移动电话，每个抽屉采用安全式信箱锁，独立式管理。适应于党政机关，军队，会议室，考试场所等涉密场所的移动电话集中管理，不受用电环境的影响。

结构特点 外壳：外壳选用0.9mm优质电解钢板，采用板金折弯工艺加工成型，由上、下、左、右、四个面组成，所有连接部位均采用氩弧焊连续焊接，保证外壳的整体强度和电磁连续性。

柜门：柜门选用1.2mm优质电解钢板，采用板金折弯工艺加工成型，使其具有良好的强度和刚度，柜门与导电衬垫接触部位表面经电镀处理，保证其具有良好的导电性。

抽屉架：抽屉架由表面经电镀处理后的立柱和隔板组成，立柱和隔板之间采用凹槽定位，使用螺钉紧固成型，保证了抽屉架的一致性。

抽屉：抽屉选用0.25mm优质镀锡钢板，由专用模具冲压成型，保证抽屉形状大小一致。抽屉两侧设有拉出定位凸台，后面设有推进到位弹性补偿，保证抽屉锁上后位置准确一致。抽屉内采用绒布内衬装饰，美观耐用。本品由国家保密技术检查中心监制。

