海康威视 iDS-2DF9C435HGQ-HF/Y

400万像素黑光网络高清高速智能球机

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪

支持智能雨刷:自动感应雨水并联动雨刷;

★摄像机具有两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440（以公安部检验报告为准）

摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出（以公安部检验报告为准）

内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）

支持35倍光学变倍

最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准）

★宽动态范围不小于120dB（以公安部检验报告为准）

★设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。（以公安部检验报告为准）

★设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°（以公安部检验报告为准）

支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。（以公安部检验报告为准）

★设备具备布控预置位功能，可通过布控预置位进行车辆布控操作，最多可设置8个布控预置位（以公安部检验报告为准）

★设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪（以公安部检验报告为准）

★设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像（以公安部检验报告为准）

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

**服务：廊桥顶部新增监控包括线路布设、适配支架、安装与调试服务，下游远调站包括适配支架、拆除、安装与调试服务。**