**询价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌型号** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 身份证读卡器 | 华旭HX-FDX3S | 外形尺寸：125\*90\*25mm输出端口：Mini USB感应面积：70\*70mm指示灯：电源灯/读卡灯/故障灯感应距离：50mm蜂鸣器：有重量：200g工作温度：0-50℃供电方式：5V USB供电无故障工作时间：大于5000小时★ 于我院系统对接、提供二次CDK开发包，并负责调试接入 | 台 | 3 |
| 3 | 扫描枪 | symbolDS9208 | 物理参数尺寸：5.512 英寸（高）x 3.232 英寸（宽）x 3.150 英寸（厚）14.0 厘米（高）x 8.21 厘米（宽）x 8.0厘米（厚）重量：9.5 盎司/269 克电压和电流闲置时：5 ± 10% VDC @ 150ma（平均）工作时：5 ± 10% VDC @ 230ma（平均）颜色：全黑性能特征光源：对焦：单点，625nm LED 照明：630nm LED视域：46°（水平）x 29.5°（垂直）旋转角度：360°倾斜视角：± 65°偏移允差：± 60°扫描速度（垂直读取速率）:最高可达每秒 90 英寸/2.3 米符号解码能力1-D: UPC/EA（UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/含补充码的 JAN-13、ISBN(Bookland)、ISSN、Coupon Code）、Code 39（标准、Full ASCII、Trioptic）、Code 32(Italian Pharmacode)、Code 128（标准、Full ASCII、UCC/EAN-128、ISBT-128 Concatenated）、Code 93、Codabar/NW7、2 of 5（Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、IATA、Chinese 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 11）、MSI Plessey、GS1 DataBar（Omnidirectional、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional、Limited、Expanded、Expanded Stacked）PDF417（及其变体）:PDF417（标准、Macro）、MicroPDF417（标准、Macro）、复合码（CC-A、CCB、CC-C）2-D: TL C-39、Aztec（标准、Inverse）、MaxiCode、DataMatrix/ECC 200（标准、Inverse）、QR Code（标准、Inverse、Micro）邮政编码U.S. Postnet and Planet、U.K.Post、Japan Post、Australian Post、Netherlands KIX Code、Royal Mail 4 State Customer、UPU FICS 4 State Postal、USPS 4CB额定工作范围： Code 39 – 5 mRS-232：最高 115 kb/秒图像传输时间：对于一般 USB 应用，100kb 压缩JPEG 图像的传输时间约 0.2 秒图像质量：在 4 x 6 英寸/10.2 x 15.2 厘米的单据上为 120 PPI（4.7 英寸/11.9 厘米）使用环境工作温度：32°F - 104°F/0°- 40°C湿度：5% - 85% RH（非冷凝）跌落规格：可以承受多次从 5 英尺（1.5 米）处跌落至水泥地面的撞击密封级别：IP50抗光性：可以抵抗自然光和人造光（即日光、白炽光、荧光灯、水银灯、纳灯）接口支持的接口USB、RS-232、RS-485（IBM 46xx协议）、Keyboard Wedge环境：兼容 RoHS directive 2002/95/EEC | 台 | 2 |