技术参数：附件

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| CPU | Intel I3-8100四核处理器，必须支持WIN7，满足日常的应用要求  |
| 主板 | Intel 300系列以上芯片组 |
| 内存 | 4G DDR4 2400 内存，最大支持32G内存容量； |
| 显卡 | 集成显卡  |
| 声卡 | 集成HD Audio |
| 硬盘 | 256G M.2固态硬盘，预留可扩展硬盘接口。 |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 扩展槽 | 1个PCI-E\*16、1个PCI-E\*1槽位； |
| 键盘、鼠标 | 同品牌防水键盘、抗菌鼠标； |
| 接口 | 8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen1接口）、2个PS/2接口、1个串口，VGA+HDMI接口（VGA非转接），必须支持双屏显示 |
| 电源 | ≤180W 85Plus节能电源  |
| 操作系统 | 出厂预装正版 Windows7操作系统 负责和公安内网无缝对接。 |
| 显示器 | ≥21.5寸LED显示器，分辨率1920\*1080 |
| 安全特性 | USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供功能性截图）  |
| 机箱 | 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；顶置电源开关键，方便使用； |
| 随机软件 | 提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能：硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备网络控制：远程查看、远程控制、文件传输；支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能； |
| 服务 | 承诺主机三年保修及三年上门服务。400/800售后电话，提供三年质保证明文件。售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。必须具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）。获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书后续由联想工程师提供安装调试服务。 |
| 以上参数不接受负偏离。 |
| **\*特别提醒：相关参数及要求见附件，一旦报价成功，视为认定我单位相关要求。请投标注意收货时间，必须按时送货，不接受缺货或者延期送货，我单位保留相关追索权。** |