|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **采购需求** | | | | | | | | | | **编号** | | **设备名称** | | **参数** | | **数量** | **单位** | **规格型号** | | 1 | | 智能枪弹柜 | | 1. 产品技术要求 2. 柜体要求，优质低合金高强度结构钢板，门板料厚≥8mm，柜体料厚≥6mm， 3. 柜体规格：尺寸≥高1800mm×宽1000mm×深500mm，枪弹柜分上下门开柜，上门存放子弹，下门存放枪支。 4. 柜门配置电控锁和机械锁两种开柜方式：当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙应急开柜。 5. 显示屏：采用12寸工业级触摸屏，智能柜控制系统采用工业级工控主板，内置嵌入式windows操作系统。 6. 识别模式：人脸识别采用双目活体人脸比对技术备用电感电容模块活体指纹验证模式。 7. 电子枪锁：采用按钮按压关闭枪锁，以确保枪支扳机被正确锁闭；不能采用弹开式枪锁，以免枪锁开启的同时将手枪弹落到地上；电子枪锁集成电子枪支读取接口；具有外置双红外灯枪支在位检测功能，存放枪支时能够自动检测到枪支不在位。 8. 计数子弹抽屉：自动计数功能：每位子弹抽屉能对盛放的子弹自动计数并显示，每位子弹抽屉应能存放7.62mm手枪子弹（铅心）不少于1000发。 9. 签名功能:在领取或归还枪支后，可以手写签名并上传至全省公务用枪管理系统查看显示使用人签名。 10. 快速领枪：多个警员排队领取枪支时，不需要返回主界面，直接在枪支领取界面选择使用人、领取枪支用途，快速领取枪支。 11. 保养擦拭：可以直接在常规保养中直接在屏幕上进选择擦拭情况，或可手写输入特殊情况。 12. 温湿度管理：枪弹柜内置温湿度检测功能，并在系统主界面上实时显示当前温湿度数据。 13. 视頻图像：开启柜门、系统重要设置都需要进行图像抓拍，抓拍的图像可以在全省公务用枪管理系统查看开柜人照片。 14. 数据存储：智能柜内置数据库，用于存储人员信息、操作信息、报警日志等，直接联网存至后台服务器，网络异常可超过100万以上存储、并且存储满后自动覆盖存储。 15. 联网功能：出厂枪弹柜有联网功能，与江苏省公安机关公务用枪管理系统联网，网络异常可使用紧急开柜，网络正常后数据自动上传至后台服务器。 16. 智能柜控制软件主页具有枪弹领用、枪弹归还、保养擦拭、复核检查、紧急领用、系统设置等功能模块，方便操作人员使用。 17. 人员调动：通过全省公务用枪管理系统进行人员调动，警员信息直接导入至智能枪弹柜系统内，不用重复采集指纹。 18. 重启按钮：带指示灯重启按钮，在设备死机或需重启情况下可以直接使用。 19. 节能待机功能：长时间无人操作时，系统自动进入待机黒屏模式，以减少功耗。 20. 电源管理：采用交流220V供电，配置UPS备用电源支持4-6小时工作使用。 | | 1 | 台 | 太保安全设备  USG-FW-18 | | 2 | | 智能弹药柜 | | 1. 产品技术要求 2. 柜体要求，优质低合金高强度结构钢板，门板料厚≥8mm，柜体料厚≥6mm， 3. 柜体规格：尺寸≥高1800mm×宽1000mm×深500mm，枪弹柜分上下门开柜，上门存放子弹，下门存放枪支。 4. 柜门配置电控锁和机械锁两种开柜方式：当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙应急开柜。 5. 显示屏：采用12寸工业级触摸屏，智能柜控制系统采用工业级工控主板，内置嵌入式windows操作系统。 6. 识别模式：人脸识别采用双目活体人脸比对技术备用电感电容模块活体指纹验证模式。 7. 电子枪锁：采用按钮按压关闭枪锁，以确保枪支扳机被正确锁闭；不能采用弹开式枪锁，以免枪锁开启的同时将手枪弹落到地上；电子枪锁集成电子枪支读取接口；具有外置双红外灯枪支在位检测功能，存放枪支时能够自动检测到枪支不在位。 8. 计数子弹抽屉：自动计数功能：每位子弹抽屉能对盛放的子弹自动计数并显示，每位子弹抽屉应能存放7.62mm手枪子弹（铅心）不少于1000发。 9. 签名功能:在领取或归还枪支后，可以手写签名并上传至全省公务用枪管理系统查看显示使用人签名。 10. 快速领枪：多个警员排队领取枪支时，不需要返回主界面，直接在枪支领取界面选择使用人、领取枪支用途，快速领取枪支。 11. 保养擦拭：可以直接在常规保养中直接在屏幕上进选择擦拭情况，或可手写输入特殊情况。 12. 温湿度管理：枪弹柜内置温湿度检测功能，并在系统主界面上实时显示当前温湿度数据。 13. 视頻图像：开启柜门、系统重要设置都需要进行图像抓拍，抓拍的图像可以在全省公务用枪管理系统查看开柜人照片。 14. 数据存储：智能柜内置数据库，用于存储人员信息、操作信息、报警日志等，直接联网存至后台服务器，网络异常可超过100万以上存储、并且存储满后自动覆盖存储。 15. 联网功能：出厂枪弹柜有联网功能，与江苏省公安机关公务用枪管理系统联网，网络异常可使用紧急开柜，网络正常后数据自动上传至后台服务器。 16. 智能柜控制软件主页具有枪弹领用、枪弹归还、保养擦拭、复核检查、紧急领用、系统设置等功能模块，方便操作人员使用。 17. 人员调动：通过全省公务用枪管理系统进行人员调动，警员信息直接导入至智能枪弹柜系统内，不用重复采集指纹。 18. 重启按钮：带指示灯重启按钮，在设备死机或需重启情况下可以直接使用。 19. 节能待机功能：长时间无人操作时，系统自动进入待机黒屏模式，以减少功耗。 20. 电源管理：采用交流220V供电，配置UPS备用电源支持4-6小时工作使用。 | | 1 | 台 | 太保安全设备  USG-FW-19 | | 3 | | 保险柜 | | 1型号: 33578  2重量: 34.5kg  3保险箱类型: 指纹保险箱  4保险箱种类: 保险柜  5开启方式: 指纹  6箱体门板厚度: 5mm  7：尺寸：高60 宽38 深36 | | 2 | 台 | 得力33578 | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | | |