海康威视人脸门禁

型号： DS-K1T68XY-MW 电源型号：DS-K7M-AW50

1、设备外观：采用8英寸IPS高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片、视频防假；

2、设备容量：支持100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持100000张卡片，150000条记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号；

4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，WiFi；

5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

6、输入接口：LAN\*1、RS485\*1、wiegand \* 1、USB\*1、门磁\*1、报警输入\*2、防拆\*1、开门按钮\*1；

7、输出接口：电锁\*1个，报警输出\*1个；

8、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源）

9、使用环境：室内外环境，室外使用必须配遮阳罩DS-KAB680-ZL(国内中性) ；

10、安装方式：标配金属安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架；

11、产品尺寸：232.1\*127.3\*23.5mm；

12、工作温度：-30~65℃。

13、设备安装调试到位。