|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ET STANDARD 空气填充泵**  **MCH13 16 ET STANDARD FRONT VIEW_1副本** | **技术参数** | |
| Charging rate:  充气速度 | 215L/min - 13 m³/h - 7,5 CFM  215升/分钟 |
| Filling time cylinder:  充瓶时间 | 6.8L 0-300bar/9.48min  12L 0-200bar/11min |
| Working pressure:  工作压力 | 225 Bar / 3200 Psi  330 Bar / 4700 Psi |
| Driven by:  驱动方式 | Three-phase electric motor  三相电动马达 |
| Power:  功率： | 4 Kw |
| Dimensions:  体积 | height 62,5cm, width 86cm, depth 50cm |
| Dry weight:  净重 | 99 Kg / 218 lbs |
| Noise pressure:  噪音 | 80,5 dB  80,5分贝 |
| Number of stages and cylinders:  压缩机气缸数 | 3 |
| Lubricating oil capacity:  润滑油加注量 | 1600 cc (1,6 L) / 0,42 US Gallon |
| Lubricant:  润滑油 | CE 750 |
| Oil/mosture separator:  油/水分离 | 2个油水分离器 |
| Filtration:  过滤器 | Filter cartridge activated carbon and molecular sieve  活性碳和分子筛过滤器 |
| Safety valve:  安全阀 | 2 interstage, 1 last stage  2个级间安全阀，1个末级安全阀 |
| Breathing air:  呼吸空气标准： | EN 12021 DIN3188 CGA E  欧盟 12021 德国DIN3188 美国CAG E |