NEW-SKY（新天空）L503-42型触摸查询一体机参数

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| 42”品牌高清液晶显示器 | 屏幕尺寸：42寸  电压：220～250V (50/60Hz)  能耗：270W  屏幕比例：16：9  显示面积：930.24mm x 523.26mm  最高分辨率：1920 X 1080  点距：0.4845mm X 0.4845mm  亮度：1000cd/㎡  对比度：10000:1  视角（U/D/L/R）：178/178  色彩数：8-bit,16.7M  扫描模式：逐行扫描  工作温度：0～40˚C  工作湿度：20～80% |
| 42”多点（十点触摸）红外式触摸屏 | 透光率：〉92%  触摸分辨率：4096X4096  扫描速率：50scans/s  最小触摸体：>8MM  响应速度：<16MS  耐久性：>承受超过60，000，000次以上的单点触摸  防暴性：直径为65.5mm（质量约为1040g）表面光滑  温度：工作 －20℃ to 50℃  存放 －40℃ to 80℃  湿度：工作 0℃至85％  存放 0℃至95％ |
| 电脑主机配置 | INTEL I3 CPU/4G 内存/128G 固态硬盘 |
| 触摸查询机柜 | 内置立体声有源音响系统  100M网络接口模块  ATX主机复位开关  电源控制开关  音量控制调节旋钮  全金属型材外框，K型底座  专用散热系统  泡沫、纸箱一体化包装 |
| 服务 | 供货商承诺提供原厂保修。提供一年软硬件现场服务、成交商提供24小时响应服务。供方需与医院内信息系统及集成平台对接接口，展示院内准确业务相关数据，现场安装部署系统，调试无误确认。 |