|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数** | **品牌** | **单位** | **数量** | **图片** |
| 1 | 手推式洗地机 | 清洗速率： 2100㎡/H  清洗路径宽度： 530MM  吸水扒宽度： 730MM  刷子马达： 0.45KW 24VDC  刷盘压力： 38KG  刷盘转速： 185RPM  真空马达： 0.5KW 24VDC  工作音量： 65bd(A)  真空度： 22Kpa  每次充电运行： 4 Hours  运行速度： 4KM/H  最大爬坡率： 5%  净重： 150kg  长x宽x高： 1160x680x1060MM  污/清水箱: 50L  电瓶：免维护电瓶  颜色：蓝色 | TRY | 台 | 1 | f8593c7a0c7f3d8406954578f98505e |
| 2 | 筷子消毒机商用全自动带烘干 | 智能定时 一次消毒1200双 尺寸：750\*450\*800 额定电压：220V | 光合 | 台 | 2 |  |
| 3 | 筷子消毒机（桌面型） | 功率：10w 电压 220V 尺寸：30\*25\*25 筷仓容量：200双 消毒时间：15分钟 | 绿源 | 台 | 1 |  |