|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 台式计算机 |
| 推荐品牌 | 戴尔成铭3991 |
| 主板 | 英特尔® B460 芯片组 |
| CPU | 第 10 代英特尔® 酷睿™ i5-10500，12 MB 高速缓存，6 核，12 线程，3.1 GHz 到 4.5 GHz，，65 W  |
| 内存 | 8GB (1x8GB) DDR4 非-ECC 内存  |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 声卡 | 主板集成声卡 |
| 网卡 | 主板集成千兆以上网卡，网络端口防雷 |
| 硬盘 | M.2 ，256GB，第 3 代 PCIe x4 NVMe， SSD |
| 电源 | 260W自适应电源 |
| 键盘、鼠标 | 同品牌，多功能防水键盘，鼠标 |
| 机箱 | 14L ＜机箱＜15L  |
| 接口 | 4 个第一代 USB 2.0 端口（背面，包括 2 个具有智能开机功能的 USB 2.0 端口），4 个第一代 USB 3.2 Type-A 端口（正面）1 个通用音频插孔（正面），1 个输出音频端口（背面） ，2 个 PS/2 端口，1 个 HDMI 1.4 端口，1 个 VGA 端口，1 个串行端口。 |
| 插槽 | 1 个全高第三代 PCIe x16 插槽，2 个全高 PCIe x1 插槽，1 个全高 PCI 插槽， |
| 显示器 | 主机同品牌≥21.5英寸液晶显示器，支持1920 x 1080分辨率，响应时间8毫秒，支持83% (CIE 1976) 色域；有ＤＰ端口 和VGA 端口；符合全新的能源之星8.0 标准，通过EPEAT和TCO 认证；提供屏幕管理软件，支持预设38种分屏模板；采用节能的 PowerNap功能，该功能可使显示器在不使用时变暗或进入睡眠状态； |
| 操作系统 | 预装64位 Windows 10 Professional |
| 质保及其他 | 要求供应商承诺整机五年原厂质保，硬盘五年不返还，出厂标配，不接受后加服务和机器出厂后改配，机器通过服务编码可查原装原配，否则不予以验收。设备发生故障时，3个工作日内应修复，预计3个工作日内修复确有困难时，成交人应调配相同配置的设备及时替代使用。产品生产日期必须是2021年。主机自带网络同传。 |