DELL POWEREDGE R6515服务器（5台）

|  |  |
| --- | --- |
| **机型** | **POWEREDGE R6515机架式服务器** |
| 处理器 | 1×AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C |
| 内存 | 256GB 3200MT/s缓存 |
| 存储 | 5块960G SATA SSD |
| 存储控制器 | 1块8G缓存独立阵列卡 |
| 网络 | 2个千兆电口，2个万兆光口（含SFP+）； |
| 机箱尺寸 | 1U机架式 |
| 电源 | 双, 热插拔, 冗余电源 (1+1), 550W |
| 其它 | 前置LCD液晶面板，iDRAC企业版；滑动导轨 |
| 服务 | 3年(7\*24)4小时上门服务。中标供应商需提供针对此项目的服务凭据，并加盖公章。提供三年质保（三年硬盘不返还）；需指派具备DELL认证及VMware认证工程师提供现场服务：按要求安装、OS部署服务；与现有服务器进行系统对接及数据迁移；400电话可查询。所有配置可通过官网查询验证，不接受改配机，否则不予验收。产品生产日期必须是2021年4月15日以后。 |
| 以上参数不接受负偏离。 |