|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **采购需求** | | | | | | | | | | **编号** | | **设备名称** | | **参数** | | **数量** | **单位** | **规格型号** | | 1 | | 车载警用灯 | | |  |  | | --- | --- | | **产品名称** | **超薄工字型长排警示灯** | | **规格型号** | **TBD-C-RB41S21** | | **长度** | **1.2米** | | **主光源** | **LED灯** | | **光源结构** | **LED灯：14个** | | **巷灯：2个** | | **工作电压** | **DV12V/24V** | | **光源功率** | **70W** | | **净重** | **12.4KG** | | **配套警报器** | **200W** |   **▼外形轻巧，线条流畅，体积小，重量轻，国际经典款式，**  **▼采用高亮度LED光源，使用最新光学设计技术，形成360度的视觉效果，**  **▼喇叭卧式内置，不易振动，音质好，** | | 10 | 台 | 路安 XBD-1100 | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | | |