|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **采购需求** |
| **编号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **规格型号** |
| 1 | 车载警用灯 |

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **超薄工字型长排警示灯** |
| **规格型号** | **TBD-C-RB41S21** |
| **长度** | **1.2米** |
| **主光源** | **LED灯** |
| **光源结构** | **LED灯：14个** |
| **巷灯：2个** |
| **工作电压** | **DV12V/24V** |
| **光源功率** | **70W** |
| **净重** | **12.4KG** |
| **配套警报器** | **200W** |

**▼外形轻巧，线条流畅，体积小，重量轻，国际经典款式，****▼采用高亮度LED光源，使用最新光学设计技术，形成360度的视觉效果，****▼喇叭卧式内置，不易振动，音质好，** | 10 | 台 | 路安 XBD-1100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |